
附件1        

在建新建全装修住宅装修工程台账

工程所在区市：     　         　
	序号
	工程名称
	建筑面积（㎡）
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	工程进度
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


附件2         

在建新建全装修住宅装修工程专项检查情况统计表

	区市
	全装修项目数量（个）
	全装修住宅面积（㎡）
	检查项目数量（个）
	检查项目面积（㎡）
	质量隐患发现及整改情况
	处理处罚情况

	
	
	
	
	
	隐患数量（个）
	已整改数量
（个）
	限期整改通知单
（份）
	停工整改

（份）
	实施信用惩戒
（次）
	行政处罚（起）
	曝光违法违规典型案例（个）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3
装修质量专项监督检查用表


表（一）受检工程基本情况表

工程所在区市：     　         　                              

	单位工程名称
	

	工程地点
	

	施工许可证号
	
	开工日期
	

	单体建筑面积
	平方米
	建筑层数
	

	结构类型
	
	形象进度
	

	质量责任主体和有关机构

	单  位
	单位名称
	项目负责人姓名

	建设单位
	
	

	设计单位
	
	

	装修设计单位
	
	

	施工单位
	
	

	装修单位
	
	

	监理单位
	
	

	施工图审查机构
	
	

	备   注
	


检查组成员签字：                            检查日期：

表（二）质量行为要求检查表

	
	序号
	检 查 项 目
	检 查 内 容
	评 价

	建

设

单

位
	1
	施工合同
	明确包括全装修内容
	(符合

(不符合

	
	2
	一体化设计情况
	明确委托设计单位全装修设计与土建安装进行一体化设计
	(符合

(不符合

	
	3
	组织图纸会审、设计交底情况
	按规定组织
	□符合

(不符合

	
	4
	原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
	按要求重新报审


	□符合

(不符合

	
	5
	设计修改经设计单位确认
	按规定经设计单位确认
	□符合

□不符合

	
	6
	室内环境质量控制情况
	按规定控制
	□符合

□不符合

	
	7
	实施住宅质量分户验收制度情况
	按规定组织实施
	□符合

□不符合

	
	8
	竣工验收情况
	严格按照竣工验收程序和验收标准组织竣工验收
	(符合

□不符合

	施

工

单

位
	9
	项目经理资格和履责情况
	项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责


	□符合

□不符合

	
	10
	项目质量管理人员配备及到位情况
	项目部质量管理人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责

项目部质量管理人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
	□符合

□不符合

	
	11
	装修施工方案编制及执行情况
	按规定编制并认真执行


	□符合

□不符合

	
	12
	技术交底情况
	按规定交底
	□符合

□不符合

	
	13
	进场的建筑材料、建筑构配件和设备报验情况
	按规定报验

	□符合

□不符合

	
	14
	按施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工情况
	按照施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工


	□符合

□不符合

	
	15
	实施室内装饰装修前分户交接检验制度情况
	按规定交接
	□符合

□不符合

	
	16
	实施样板引路制度情况
	已设置实体样板、工序样板


	□符合

□不符合

	
	17
	成品保护情况
	按规定保护
	□符合

□不符合

	监

理

单

位


	18
	总监理工程师资格及到岗履责情况
	总监理工程师资格符合要求，并按规定到岗履责
	□符合

□不符合

	
	19
	项目监理部按规范配备相应的具备资格的监理人员，并到岗履职情况
	项目监理人员配备齐全，资格符合要求，并按规定到岗履责


	□符合

□不符合

	
	20
	监理规划、监理实施细则编制情况
	按规定编制


	□符合

□不符合

	
	21
	对施工组织设计、施工方案进行审查情况
	按规定进行审查


	□符合

□不符合

	
	22
	对建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前进行审查情况
	按规定进行审查


	□符合

□不符合

	
	23
	对施工质量进行巡视、平行检验情况
	按规定进行巡视、平行检验


	□符合

□不符合

	
	24
	隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
	按规定进行验收


	□符合

□不符合

	
	25
	签发质量问题通知单，复查质量问题整改情况
	质量问题通知单签发手续齐全，及时复查质量问题整改结果，资料齐全
	□符合

□不符合

	
	26
	实施预验收制度情况
	按规定实施
	□符合

□不符合

	统

计
	建设单位
	     符合       项                 不符合       项

	
	施工单位
	符合       项                 不符合       项

	
	监理单位
	符合       项                 不符合       项

	
	合计
	符合       项                 不符合       项


检查组成员签字：                                检查日期：

表（三）工程实体质量控制检查表

	检查项目
	检查内容
	符合
	不符合

	一、工程实体

	（一）

门窗工程
	1
	门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及型材壁厚应符合设计要求及国家现行标准的有关规定
	
	

	
	2
	门窗框和附框的安装应牢固，预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求
	
	

	
	3
	门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀擦伤、划痕和碰伤，漆膜或保护层连续
	
	

	
	4
	框与墙体间的缝隙填嵌饱满，并用密封胶密封，密封胶表面光滑、顺直、无裂纹
	
	

	
	5
	门窗扇的密封胶条或密封毛条装配应平整、完好，不得脱槽，交角处平顺
	
	

	
	6
	排水孔畅通，位置和数量应符合设计要求
	
	

	
	7
	安全玻璃使用符合设计及规范要求
	
	

	
	8
	玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶和涂料等污渍，中空玻璃内外表面均应洁净，玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸汽
	
	

	（二）

吊顶工程
	9
	大于3kg的重型设备和有震动荷载的设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上
	
	

	
	10
	吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求，金属吊杆和龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、木龙骨应进行防腐、防火处理；木面板应进行防火处理
	
	

	
	11
	吊顶工程的吊杆、龙骨和面板的安装应牢固
	
	

	
	12
	面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致
	
	

	（三）

墙饰面工程
	13
	饰面造型、图案布局、安装位置、外形尺寸应符合设计要求
	
	

	
	14
	饰面板及嵌缝材料的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求
	
	

	
	15
	饰面板安装应牢固，排列合理、平整、美观
	
	

	
	16
	饰面板上的孔洞套割尺寸正确、边缘整齐、方正，并与电器口盖交接严密、吻合
	
	

	
	17
	饰面砖粘贴应牢固，表面平整、洁净、色泽协调一致
	
	

	
	18
	墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘整齐
	
	

	
	19
	壁纸、墙布应表面平整，色泽均匀、不透底，不得有漏贴、补贴、脱层、气泡、裂缝、皱折、翘边和斑污，斜视无胶痕
	
	

	
	20
	壁纸、墙布与装饰线、装饰板、踢脚板等交接处应严密、吻合，不压盖电气盒面板
	
	

	（四）

楼地面饰面
	20
	实铺木地板面层应稳固；粘结应牢固，无空鼓现象
	
	

	
	21
	地板表面应洁净、平整光滑，无刨痕，无污染、毛刺、戗槎等现象；划痕每处长度不应大于10mm，同一房间累计长度不应大于300mm
	
	

	
	22
	块材地板面层与基层应结合牢固、无空鼓
	
	

	
	23
	块材地板表面应平整、洁净、色泽基本一致，无裂纹、划痕、磨痕、掉角、缺棱等现象 
	
	

	
	24
	块材地板边角应整齐，接缝应平直、光滑、均匀，纵横交接处应无明显错台、错位，填嵌应连续、密实
	
	

	
	25
	块材地板与墙面或地面突出物周围套割应吻合，边缘应整齐
	
	

	
	26
	块材地板面层的排水坡度应符合设计要求，并不应倒坡、积水；与地漏（管道）结合处应严密牢固，无渗漏
	
	

	（五）

涂饰工程
	27
	厨房、卫生间涂饰面腻子应采用耐水腻子
	
	

	
	28
	涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面清晰
	
	

	
	29
	水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉
	
	

	
	30
	溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、开裂、起皮和反锈
	
	

	（六）

细部工程
	31
	储柜的柜门和抽屉应开关灵活，回位正确，无倒翘、回弹
	
	

	
	32
	窗帘盒、窗台板和散热器罩应安装牢固，表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、无锤印、线脚直顺；无弯曲变形、裂缝及损坏现象；装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明
	
	

	
	33
	门窗套应安装牢固表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝翘曲及损坏
	
	

	
	34
	护栏高度、栏杆间距应符合设计要求和国家现行标准的规定，安装应牢固
	
	

	
	35
	护栏玻璃安装应不松动，玻璃厚度、安装位置、安装方法应符合设计要求和现行行业标准规定
	
	

	（七）

厨房、卫浴工程
	36
	橱柜应安装牢固，柜体间、柜体与台面板、柜体与底座间的配合应紧密、平整，结合处应牢固、不松动
	
	

	
	37
	柜体贴面应严密、平整、无脱胶、胶迹和鼓泡等现象，裁割部位应进行封边处理
	
	

	
	38
	家电应有强制性产品认证标识，厨房设备出厂随机资料应齐全，使用操作应正常
	
	

	
	39
	卫浴设备的阀门安装、固定位置应正确平整，管道连接件应易于拆卸、维修
	
	

	
	40
	卫生洁具的安装应牢固，不松动。支、托架应防腐良好，安装牢固，与器具接触紧密、平稳
	
	

	
	41
	淋浴间门应安装牢固，开关灵活，玻璃应为安全玻璃
	
	

	（八）成品保护
	42
	成品保护重要部位应设置明显的保护标识
	
	

	
	43
	成品保护可采用覆盖、保护、遮搭、维护、封堵、封闭、隔离等方式
	
	

	二、质量管理资料

	（九）建筑材料进场检验资料
	44
	门窗
	
	

	
	45
	吊顶
	
	

	
	46
	饰面板、饰面砖、壁纸、墙布
	
	

	
	47
	地面工程使用材料
	
	

	
	48
	涂料、腻子
	
	

	
	49
	人造木板、木制材料、天然石材
	
	

	
	50
	厨房、卫浴工程使用的材料、设备及配件
	
	

	（十）室内空气质量
	51
	装修材料进场时必须提供有害物质含量检测报告等质量证明文件
	
	

	
	52
	室内饰面采用天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于 200m2时，应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标的见证取样送检；采用人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛释含量或游离甲醛释放量分别进行见证取样送检
	
	

	
	53
	室内环境污染物浓度检测
	
	

	（十一）其他
	54
	施工记录
	
	

	
	55
	隐蔽工程验收记录
	
	

	
	56
	检验批、分项、子分部、分部工程验收记录
	
	

	
	57
	工程质量问题处理及验收记录
	
	

	统计
	      符合       项               不符合       项


检查组成员签字：                            检查日期：

表四受检工程质量监督情况表

              区市
	项目名称（单体）
	

	项目装修监督检查次数
	

	序 号
	检查项目
	评 价
	备 注

	
	
	符 合
	不符合
	

	1
	装修工程纳入质量监督管理范围情况
	
	
	

	2
	项目质量监督计划、方案明确装修监管要求情况
	
	
	

	3
	项目质量监督计划审批情况
	
	
	

	4
	项目装修质量监督计划执行情况
	
	
	

	5
	项目装修质量监督记录情况
	
	
	

	6
	项目质量常见问题治理检查情况
	
	
	

	7
	项目质量分户验收抽查情况
	
	
	

	8
	检查中发现的质量问题责令整改情况
	
	
	


检查组成员签字：                      检查日期：



