威海市加强建筑渣土运输管理实施意见

为加强我市建筑渣土运输管理，规范运输车辆运行秩序，有效防范运输过程中的撒漏、超载、扬尘等污染城市环境问题，及时发现、处置各类违法违规问题，现就进一步加强建筑垃圾（俗称建筑渣土）运输管理制定实施意见如下：

一、工作要求

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五章相关条款以及《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（省政府令第218号）、《山东省城市建筑渣土管理“十个必须”》（鲁建城字[2014]58号）等法规文件要求，进一步明确管理职能，落实属地管理责任，部门监管责任，加强渣土车进出工地管理，加大违法违规行为的处罚力度，规范渣土车道路运输秩序，实现渣土车运输管理规范、安全、环保，全面提升城市环境质量。
源头管控，强化运输处置管理

　　（一）施工工地管理：工程施工（土方开挖）前要设置实体封闭围挡；施工积存的渣土、散体物料须进行覆盖；施工后应及时清运垃圾或渣土；车辆进出口道路实施硬化，有专人对进出场运输车辆进行清扫、冲洗；未取得《建筑垃圾处置核准证》的运输车辆不准进入工地现场。

（二）道路运输管理 ：运输车辆采取封闭苫盖后才能出场，按规定的路线行驶；道路运输无超载、无撒漏等违法违规行为； 夜间在规定的时限内运输，不扰民。

（三）消纳处置管理：建筑垃圾消纳场不得允许未随车携带核准证、营运证和通行证的车辆进场卸载建筑垃圾。渣土运送到规定的消纳场或建筑垃圾资源化利用厂，不得随意倾倒，避免污染环境；消纳处置场地或建筑垃圾资源化利用厂采取有效的防扬尘措施，避免扬尘污染，及时清理存量建筑渣土。

（四）证件许可管理。运输企业取得《道路运输经营许可证》；运输车辆取得《道路运输证》、《道路通行证》；驾驶员取得《道路运输从业人员资格证》；运输企业、车辆和处置企业应有《建筑垃圾处置核准证》。
三、责任分工

（一）市公安局。负责渣土运输车辆安全技术检验的监管；负责渣土车辆运输时间、运输路线的确定；依法查处不按规定路线和时间行驶、超载运输、未密闭运输等违法违规行为。

（二）市自然资源和规划局。负责将行业主管部门编制的建筑渣土消纳场所规划或建筑垃圾资源化利用专项规划在市级国土空间总体规划中进行落实，负责建筑渣土消纳场所或建筑垃圾资源化利用厂的用地审批。

（三）市生态环境局。负责夜间产生环境噪声污染的连续建筑施工作业许可。
（四）市住建局。负责调度建筑渣土运输管理的相关工作。负责房屋建筑、市政公用、园林绿化等施工现场的渣土车辆管理；搭建渣土运输车辆监管平台，负责信息录入及平台日常维护管理；负责建筑渣土消纳或资源利用；负责建筑渣土运输车辆的处置核准；查处未采取有效措施造成建筑渣土遗漏、车辆带泥行驶、工地扬尘污染；负责组织公安交警、交通等部门联合执法，查处擅自处置建筑渣土、随意倾倒和堆放建筑渣土等违法行为；依法查处未经许可从事渣土运输的行为。
（五）市交通运输局。负责交通工程施工现场及道路运输中渣土车辆管理，指导建筑渣土运输车辆安装车辆定位系统；负责渣土运输从业人员资质管理；查处非法道路运输经营行为，超限运输车辆擅自行驶公路或者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的行为。

（六）市水务局。负责水利工程施工现场及渣土车辆管理。

（七）市大数据局。负责建筑渣土在线监管平台方案审核和专家论证工作。
（八）市审批局。负责运输企业和处置企业《建筑垃圾处置核准证》的办理，每周定期将建筑垃圾处置核准手续办理情况推送至各区市住建部门及市住建局。
（九）市财政局。负责落实渣土运输监管平台建设资金。
四、保障措施

（一）加强领导。建立渣土车运输管理工作机制，市住建局牵头，市公安局、市自然资源和规划局、市财政局、市生态环境局、市交通运输局、市水务局、市大数据局、市行政审批局及各区市政府（管委）为责任单位，具体负责抓好渣土运输管理相关工作。请各部门、单位指定一名分管领导和科室负责同志负责渣土运输管理工作，人员名单于 月 日前报至市住建局城管科。
（二）联合执法。各部门、单位要每季度定期开展联合执法行动，提升整体工作合力，始终保护高压态势，使非法渣土运输得到有效遏制。对检查发现的“黑渣土车”和存在超限、超载、涉牌涉证、撒漏乱倒等违法违规行为，从严、从重处罚。

（三）长效机制。着力构建渣土车辆运输管理长效机制，市大数据局、市城市管理综合服务中心尽快搭建“渣土车辆监管平台”，并将渣土运输车辆进出工地视频监控系统接入数字城管平台，实现对渣土运输车辆的实时、动态监管。
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