
威海市海绵城市建设技术审查管理办法

（征求意见稿）
第一条  制定目的。本办法旨在落实海绵城市建设控制指标，优化工程项目设计，节约投资成本，进一步指导项目建设，明确部门职责，完善项目设计管理流程，全面优化工程项目设计图纸内部审查程序，保障海绵设施高效率、高质量、高品质落地。
第二条  适用范围。本办法适用于威海市区（含环翠区、文登区、高区、经区、临港区、南海新区）范围内所有新建、在建、改建、扩建工程项目。
第三条  审查内容。包括海绵城市建设项目规划设计方案及施工图设计图纸中海绵设施设计内容。海绵设施是指雨水花园、下凹绿地、植草沟、雨水塘、雨水湿地、蓄水模块、生态驳岸、透水铺装、排水管渠、调蓄池、地表行泄通道等源头减排、排水管渠、排涝除险设施。
第四条  海绵设施规划设计方案审查内容及流程。
（一）责任部门。自然资源和规划部门负责在规划设计方案联合审查中，将设计方案推送至工程建设主管部门，工程建设主管部门负责审查海绵城市相关内容。
（二）审查内容。审查海绵设施规划设计依据与标准、技术路线、海绵设施总平面布局、汇水分区、海绵设施规模、设计说明书、经济合理等。重点对雨水设施选择合理性，设计方案的合理性、系统性、指标可达性等提出审查意见。
（三）审查形式。常规项目由工程建设主管部门出具审查意见；技术复杂、实施难度大的建设工程项目由工程建设主管部门会同相关部门组织专家评审，出具专家评审意见。
（四）审查流程。
项目建设单位按照《山东省建设项目海绵城市设计文件编制导则（试行）》编制并上报规划设计方案。自然资源和规划部门将方案审查报批稿及有关申请材料推送至工程建设主管部门。工程建设主管部门提出审查意见，并反馈自然资源和规划部门。审查意见中有不符合要求的，通过系统或各区综合窗口将联审意见反馈至申请人进行修改，直至全部符合审查要求。
第五条  海绵设施施工图设计审查内容及流程。
（一）责任单位。行政审批服务部门负责受理施工图审查申请，施工图审查机构作为审查主体，负责出具正式审图意见。

（二）审查内容。审查对设计方案的落实情况并重点审查海绵设施规模是否符合规划及相关规范的设计要求；海绵设施构造做法是否符合规范，图纸是否达到设计深度要求；海绵设施与周边硬化下垫面、排水管网的竖向衔接等。
（三）审查形式。施工图采取第三方审查，市海绵办协助提供技术咨询。
（四）审查流程
1. 材料上报
建设单位按照《山东省建设项目海绵城市设计文件编制导则（试行）》，提交相关材料至行政审批服务部门，由行政审批服务部门转审查机构进行海绵设施设计审查，材料不全不予受理。
施工图审查机构在审查过程中，可随时对施工图纸中海绵设施相关内容与市海绵办进行对接、咨询。
2. 审查
审查机构根据行政审批服务部门转来的施工图设计文件，审查施工图设计及审查初步意见，规定时限内给出审查意见并提交至行政审批服务部门。
3. 设计修改
建设单位收到行政审批服务部门反馈意见后，修改完善施工图设计，并将修改后的图纸提交至行政审批服务部门。
4. 备案
施工图设计常规审查内容与海绵设施内容均达到要求后，审查机构出具合格意见书，报行政审批服务部门备案。

第六条  本《办法》由市海绵办负责解释。
第七条  本《办法》未尽事宜及与相关法律、法规不一致的相关条款，按照相关法律、法规规定执行。
第八条  本《办法》自2023年 月 日起施行，有效期至 年 月 日。

